**项目名称: 南通大学启东校区动物实验中心动力电缆及配套项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数 量** |
| 1 | 框架断路器 | RMW1-3200/2500A | 台 | 2 |
| 2 | 铜排 | 80\*10 | 米 | 86 |
| 3 | 多功能智能表 | PZ系列 | 只 | 2 |
| 4 | 电流互感器 | 2500/5 | 只 | 12 |
|  | 电流互感器 | 400/5 | 只 | 6 |
| 5 | 按钮 | 启动 停止 | 只 | 4 |
| 6 | 指示灯 | 红、绿、黄 | 只 | 6 |
| 7 | 低压总柜 | MNS | 只 | 2 |
| 8 | 外壳式断路器 | CDM3L-400F 400A | 只 | 2 |
| 9 | 400V母线桥箱 |  | 米 | 7 |
| 10 | 计量电表 |  | 只 | 4 |
| 11 | 浪涌保护器组合 |  | 只 | 2 |
| 12 | 动力电缆 | ZG-A-1KV-4×240 | 米 | 680 |
| 13 | 照明电路 | ZG-A-1KV-4×35 | 米 | 170 |
| 14 | 重复接地 |  | 组 | 2 |